Целевой противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж предназначен для ознакомления персонала с особенностями производства, порядком проведения работ, требованиями пожарной безопасности с учетом тонкостей технологических процессов на производстве, а также мерами предосторожности при осуществлении пожароопасных работ. Кроме того работники должны научиться оказывать первую помощь, пользоваться огнетушащим оборудованием и уметь быстро эвакуироваться из здания.

На занятиях сотрудники разбирают основные вопросы, утвержденные приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645. Обучение проводит ответственное лицо компании или конкретного подразделения.

Результаты проверки заносятся в специальный журналы по пожарной безопасности в организации. Работникам, выполняющим особо опасные работы, выдается наряд-допуск.

Целевой инструктаж: кого инструктировать

Целевой инструктаж обязаны пройти следующие категории сотрудников:

* Разовые работники, деятельность которых сопряжена с риском воспламенения (сварка, обжиг и пр. огневые работы);
* Команды, занятые устранением последствий аварий или стихийных бедствий;
* Работники, которым требуется наряд-допуск;
* Лица, проходящие стажировку в компании или пришедшие на экскурсию на производство;
* Лица, пришедшие на мероприятие численностью свыше 50-и приглашенных.

Результаты обучения

По завершению инструктажа от сотрудников требуется демонстрация теоретических знаний по технике пожарной безопасности, а также навыков оказания первой помощи, использования огнетушащего оборудования и техники эвакуации.

Если инструктаж прошел успешно, сотрудник получает отметку в наряде доступе и\или журнале регистрации противопожарного инструктажа.

Правила оформления наряда-доступа

Наряд-доступ оформляется для рабочих, выполняющих особо опасные работы, среди которых:

* Строительные работы вблизи линии электропередач, взрывоопасных или горючих материалов;
* Работы в замкнутых труднодоступных местах;
* Подземные работы вблизи подземного газопровода и прочих опасных объектов;
* Выполнение работ на предприятии, деятельность которого сопряжена с риском возгорания;
* Работа вблизи проезжей части;
* Монтаж, демонтаж, перемещение крупной строительной техники и прочего оборудования.

Список может быть дополнен с учетом особенностей деятельности предприятия. Определение характера работ лежит на ответственном лице компании.

Документ оформляется в 2-х экземплярах – один экземпляр остается у работника, другой у работодателя.

Правом на выписку наряда-доступа обладают начальники или заместители производства, а также главные механики или технологи.

К документу могут прилагаться схемы оборудования, вентиляции, осветительных сетей, разрешение на работы вблизи электропередач или канализационных систем.

Внимание! При заполнении наряда-доступа запрещается пользоваться карандашом и делать исправления.

* журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности