Разновидности знаков безопасности

Существует большой выбор знаков безопасности четырех типов:

* Вспомогательные знаки безопасности
* Пожарные знаки безопасности
* Запрещающие знаки безопасности
* Эвакуационные знаки безопасности

Представленные знаки предназначены для офисных зданий, торговых центров, производственных и складских помещений и прочих мест, подразумевающих большое скопление людей и высокий риск возникновения возгорания.

**Вспомогательные знаки безопасности**

Вспомогательные знаки безопасности, как правило, содержат информацию, которая может понадобиться в случае возникновения пожара в помещении, либо поможет снизить риск его возникновения. Используются для маркировки мест расположения средств пожаротушения и предупреждения о возможной опасности.

**Пожарные знаки безопасности**

Пожарные знаки безопасности указывают на места расположения средств пожаротушения (пожарные краны, гидранты, водоисточники) в здании и за его пределами, обеспечивая быстроту реагирования в чрезвычайной ситуации.

**Запрещающие знаки безопасности**

Используются для ограничения действий, которые могут привести к возгоранию (курение, использование открытого огня) или невозможности эвакуации из здания (загромождение проходов), а также для ограничения доступа посторонних в опасные зоны.

**Эвакуационные знаки безопасности**

Эвакуационные знаки безопасности являются ориентирами и дублируют маршрут, представленный на планах эвакуации, указывая на места расположения аварийных выходов, дверей и лестниц. Использование эвакуационных знаков позволяет обеспечить быстроту реагирования в чрезвычайной ситуации и повышают шансы эвакуации на успех.